{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Curva1-Est.Inteira","Curva1-Est.Fracionaria"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Curva1-Est.Inteira","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,3,25,6],[22,6,23,6],[1,0,1,12],[2,0,2,12],[4,1,4,6],[5,2,5,5],[6,3,6,4],[6,7,6,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Universidade Regional do Cariri – URCA. Curso de Tecnologia da Construção Civil. Disciplina: Estradas I."]
["Professor: Renato de Oliveira Fernandes. (wiki.urca.br/dcc)"]
[]
[null,"LOCAÇÃO DA CURVA 1 PELO MÉTODO DAS ESTACAS INTEIRAS"]
[null,null,"(Com duas mudança do aparelho de local)"]
[null,null,null,"DEFLEXÃO (GG°MM'SS\")",null,null,null,"CROQUI DO EIXO DA RODOVIA"]
[null,"ESTAÇÃO ","ARCOS (m)","SIMPLES","ACUMULADA","AZIMUTES","OBSERVAÇÕES"]
[null,"PC1=47+10,89 m","-","-","-","156°56'55\"","ALINHAMENTO A-PI1"]
[null,"48 + 00 m",9.11,"0°27'19.8\"","0°27'19.8\""]
[null,"48 + 10 m",10,"0°30'00\"","0°57'19.8\""]
[null,"49 + 00 m",10,"0°30'00\"","1°27'19.8\""]
[null,"49 + 10 m",10,"0°30'00\"","1°57'19.8\"","153°02'15.4\"","Mudança. RÉ= 1°57'19.8\""]
[null,"50 + 00 m",10,"0°30'00\"","0°30'00\""]
[null,"50 + 10 m",10,"0°30'00\"","1°00'00\""]
[null,"51 + 00 m",10,"0°30'00\"","1°30'00\""]
[null,"51 + 10 m",10,"0°30'00\"","2°00'00\""]
[null,"52 + 00 m",10,"0°30'00\"","2°30'00\"","148°02'15.4\"","Mudança. RÉ= 2°30'00\""]
[null,"52 + 10 m",10,"0°30'00\"","0°30'00\""]
[null,"53 + 00 m",10,"0°30'00\"","1°00'00\""]
[null,"53 + 10 m",10,"0°30'00\"","1°30'00\""]
[null,"54 + 00 m",10,"0°30'00\"","2°00'00\""]
[null,"54 + 10 m",10,"0°30'00\"","2°30'00\"",null,"O Azimute em PT deve ser igual ao de PI1-PI2"]
[null,"PT=54 + 11,55 m",1.55,"0°04'39\"","2°34'39\"","142°52'57.4\""]
[]
[null,"Soma:",140.66000000000003,"(valor do desenvolvimento (D1) da curva 1)"]
[]
[null,null,null,140.66]
[]
[]
[{"$nulls":4},0]

{"sheet":"Curva1-Est.Fracionaria","index":1,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,12],[2,0,2,12],[25,3,25,6],[22,6,23,6],[6,3,6,4],[4,1,4,6],[5,2,5,5],[6,7,6,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Universidade Regional do Cariri – URCA. Curso de Tecnologia da Construção Civil. Disciplina: Estradas I."]
["Professor: Renato de Oliveira Fernandes. (wiki.urca.br/dcc)"]
[]
[null,"LOCAÇÃO DA CURVA 1 PELO MÉTODO DAS ESTACAS FRACIONÁRIAS"]
[null,null,"(Com uma mudança do aparelho de local)"]
[null,null,null,"DEFLEXÃO (GG°MM'SS\")",null,null,null,"CROQUI DO EIXO DA RODOVIA"]
[null,"ESTAÇÃO ","ARCOS (m)","SIMPLES","ACUMULADA","AZIMUTES","OBSERVAÇÕES"]
[null,"PC1=47+10,89 m","-","-","-","156°56'55\"","ALINHAMENTO A-PI1"]
[null,"48 + 0,89 m",10,"0°30'00\"","0°30'00\""]
[null,"48 + 10,89 m",10,"0°30'00\"","1°00'00\""]
[null,"49 + 0,89 m",10,"0°30'00\"","1°30'00\""]
[null,"49 + 10,89 m",10,"0°30'00\"","2°00'00\"","152°56'55\"","Mudança. RÉ= 2°00'00\""]
[null,"50 + 0,89 m",10,"0°30'00\"","0°30'00\""]
[null,"50 + 10,89 m",10,"0°30'00\"","1°00'00\""]
[null,"51 + 0,89 m",10,"0°30'00\"","1°30'00\""]
[null,"51 + 10,89 m",10,"0°30'00\"","2°00'00\""]
[null,"52 + 0,89 m",10,"0°30'00\"","2°30'00\""]
[null,"52 + 10,89 m",10,"0°30'00\"","3°00'00\""]
[null,"53 + 0,89 m",10,"0°30'00\"","3°30'00\""]
[null,"53 + 10,89 m",10,"0°30'00\"","4°00'00\""]
[null,"54 + 0,89 m",10,"0°30'00\"","4°30'00\""]
[null,"54 + 10,89 m",10,"0°30'00\"","5°00'00\"",null,"O Azimute em PT deve ser igual ao de PI1-PI2"]
[null,"PT1=54 + 11,55 m",0.66,"0°01'59\"","5°01'58.8\"","142°52'57.4\""]
[]
[null,"Soma:",140.66,"(valor do desenvolvimento (D1) da curva 1)"]
[]
[]
[null,null,null,11.55]