{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Ponto de Equilíbrio"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ponto de Equilíbrio","index":0,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,2],[25,1,28,2],[1,1,1,2],[9,1,9,2],[14,1,15,2],[16,1,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Dados de Entrada"]
[null,"C = Custo total de implantação e manutenção em Reais",24000]
[null,"Ci = Custo do insumo - Taxa Inicial ",12.71]
[null,"Q = Quantidade do insumo economizado ao mês (1)",64.66]
[null,"Pa  =  Valorização/Desvalorização  anual(2)",0.008815]
[null,"Pa mensal",0.0007316320713961488]
[null,"J = Taxa Juros Mensal",0.006]
[]
[null,"Cálculo do Ponto de Equilíbrio"]
[null,"Mês do ponto de equilíbrio",36]
[null,"Mês para cálculo do PE",36]
[null,"Valor no Ponto de Equilíbrio",-222.48047129656334]
[]
[null,"(1) - Quantidade de insumo economizada por mês, na unidade pela qual o mesmo é taxado, ou seja, kwh para energia, m3 para água, etc."]
[]
[null,"(2) - Valores positivos para insumos que possuem tendência de valorização e valores negativos para insumos que possuem tendência de desvalorização."]
[]
[]
[null,"Projeto: Exemplo para a Cartilha"]
[null,"Sistema Sustentável analisado: REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA"]
[]
[]
[null,"1. Conferir se as macros de seu programa estão habilitadas"]
[null,"2. Cálculo do Retorno do Investimento (em meses)"]
[null,"Para obter o resultado da quantidade de meses necessária para se alcançar o retorno do investimento, preencha os dados do quadro Dados de Entrada (células verdes) e clique no botão Calcular Ponto de Equilíbrio. O número de meses até que o investimento se pague será apresentado no quadro Cálculo do Ponto de Equilíbrio."]